冷水机功能设计说明

1、冷水机启动分3种模式：手动模式（按ON按键启动冷水机）、自动模式（冷水机供电后30秒自动启动冷水机）、远程控制模式（收到外部信号后启动）。

2、冷水机工作环境温度3-45℃，如环境温度不在此范围，显示界面会显示相应报警信息。

3、此冷水机控制模式为双温双控模式，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |