打开冷水机主电源

手动模式界面

自动模式界面

外控模式界面

按住 键3秒

SET

设置状态 用 键设置

工作模式选择 手动模式

设置状态 用 键设置

工作模式选择 自动模式

按 键

按 键

设置状态 用 键设置

工作模式选择 外控模式

按 键

按 键

按 键

SET

设置状态 用 键设置

低温水预设温度：22℃

按 键

按 键

低温水预设温度：15℃--35℃

按 键

SET

设置状态 用 键设置

高温水预设温度：28℃

按 键

按 键

高温水预设温度：15℃--35℃

按 键

SET

设置状态 用 键设置下限报警温度：10℃

按 键

按 键

下限报警温度：

0℃--14℃--无效

按 键

SET

设置状态 用 键设置上限报警温度：45℃

按 键

按 键

上限报警温度：

41℃--50℃--无效

按 键

SET

语言选择 用 键设置当前语言：中文

按 键

按 键

语言选择：

中文—English

按 键

SET

设置结束

本机现为手动工作模式

等待按键操作

本机现为自动工作模式

10秒后自动启动

本机现为外控工作模式

等待外部控制信号